系统帮助 -> 门禁系统管理 -> 实时监控

## 实时监控

实时监控系统内的门禁控制器所包含的门的状态以及实时事件，包括正常事件以及异常事件（含报警事件）等。

1.监控全部：

系统默认首页显示监控当前用户权限范围内控制器的所有门，用户可以根据【区域】，【控制器】或【门】来对需要的一个（或多个）门进行有针对性的监控。

远程开/关门： 分为对单个门的控制和所有门的控制。对单个门控制时，直接将光标移至门的图标上，在弹出的对话框中单击【远程开门/关门】操作；对所有门控制时，直接单击【开/关当前所有门】。

在远程开门时，用户可以在弹出的对话框中自定义开门的时长，系统默认15秒；也可以选择【启用当天常开时间段】，则系统设置的当天的常开时间段生效；也可以直接将门的当前状态设置为常开，此时门不受任何时间段的限制（相当于24小时常开）。

如需将门关闭，需要先进行【禁用当天常开时间段】，以避免其他的常开时间段生效而开门，然后使用【远程关门】操作将门关闭。

取消全部报警：一旦页面上出现有报警的门，系统会有警报声响起，单击可取消当前页面上有报警事件的门所属控制器的报警，如果取消报警成功，系统中的警报声也会自动消失。

门状态监控时，如果当前页面中门的数量<=64时，系统默认以图片的形式显示门，以进行门状态的监控。一旦超过64，系统将会自动以列表的形式显示。

鼠标放在某个门上时，会显示相关参数：所属设备、门编号、门名称，以及远程开门、远程关门、取消报警三个针对单个门的操作。各种图标表示状态详见下图。

图标 |  |  |  |  |  |  |
状态 | 门报警 | 联机状态下门关 | 联机状态下门开 | 未设置门磁 | 设备被禁用 | 门脱机状态 | 门开超时

人员照片显示：

如果实时监控时涉及到人员，而对应的人员又设置了照片，那么监控将会显示人员照片。人员照片上会显示事件名称、时间、以及人员的姓名。

事件监控：

系统自动获取监控到的设备事件记录，包括正常门禁事件和门禁异常事件（含报警事件），报警事件用红色字标示，门禁异常事件中除报警事件之外的事件用橙色表示，正常事件绿色表示。

同时当事件监控页面第一次出现报警事件记录时，右上角会出现“发现报警事件”的提示，用户单击该链接后，系统将以打开新窗口（或者是标签页）的方式重定向到报警事件监控的页面。

当前事件监控页面最近的记录在最上面，使用户不需拖动滚动条就可以看到最新的监控记录。同时页面上最多显示的记录数为100条左右。