系统帮助 -> 门禁系统管理 -> 实时监控

## 实时监控

实时监控系统内的门禁控制器所包含的门的状态以及实时事件，包括正常事件以及异常事件（含报警事件）等。

### 实时事件描述：

1.正常事件：

正常刷卡开门：指在“仅卡”验证方式下，具有开门权限的人员刷卡且验证通过后所触发的正常事件

出门按钮开门：当门有效时间段内使用出门按钮开门时，触发该正常事件。

门常开时段内刷卡： 指具有开门权限的人员在常开时间段内（含对单个门设置的门常开时段或者首卡常开设置的开门时段），以及通过远程开门常开的操作，门已处于打开状态时刷有效卡所触发的正常事件。

首卡常开刷卡： 指在“仅卡”的验证方式下，具有首卡开门权限的人员在设定的首卡常开时间段内，门尚未打开时刷卡且验证通过后所触发的正常事件 。

常开时间段结束： 设置的常开时间段到，门将自动关闭，常开时间段包含了设置门的门常开时间段以及设置首卡开门时选择的时间段。

远程开门常开： 指使用远程开门时选择常开让门处于常开状态时，触发的正常事件。

禁用当天常开时间段： 当门处于常开状态时，在读头上刷五下有效卡（必须为同一个用户）或者使用远程关门中的【禁用当天常开时间段】操作时，触发该正常事件。

启用当天常开时间段： 当门的当天常开时间段已被禁用时，在读头上刷五下有效卡（必须为同一个用户）或者远程开门中的【启用该门当天常开时间段】操作时，触发该正常事件。

多卡开门： 指多卡组合开门时，在“仅卡”的验证方式下，最后一张卡验证通过时所触发的正常事件 。

紧急状态密码开门： 指使用在当前门上设置的紧急状态密码（也称为超级密码）开门且验证通过后所触发的正常事件 。

常开时间段开门： 指对当前门设定了门常开时间段后，到达设定的开始时间时，门自动打开所触发的事件 。

触发联动事件： 当系统内设定的联动生效时，触发该正常事件 。

取消报警：当用户对存在报警的门进行了取消报警操作，且取消报警成功时，触发该正常事件。

远程开门： 当用户对某个门进行远程开门操作且开门成功时，触发该正常事件。

远程关门： 当用户对某个门进行远程关门操作且关门成功时，触发该正常事件 。

开启辅助输出： 用户在联动设置中设定的联动动作，如果输出点地址选择了辅助输出点，动作类型选择了打开，则当该联动设置生效时，将会触发该正常事件。

关闭辅助输出： 用户在联动设置中设定的联动动作，如果输出点地址选择了辅助输出点，动作类型选择了打开，则当该联动设置生效时，将会触发该正常事件；另外，用户使用【门设置】-【关闭辅助输出】操作关闭已经开启的辅助输出点时，也会产生该事件。

门已打开：当门磁检测到门已打开时，触发该正常事件。

门已关闭：当门磁检测到门已关闭时，触发该正常事件。

出门按钮开门：当使用出门按钮开门时，触发该正常事件。

辅助输入点断开：当扩展输入口开时，触发该正常事件。

辅助输入点短路：当扩展输入口关时，触发该正常事件。

设备启动：设备启动时触发该正常事件，该事件不会出现在实时监控中，只能通过报表中的事件记录查看。

2.异常事件：

刷卡间隔太短：当两次刷卡之间的间隔小于该门设定的刷卡间隔大小时，触发该异常事件。

门非有效时段（卡）： 当验证方式为“仅卡”或者时，具有当前门开门权限的卡，在设定的门有效时间段之外的时间刷卡所触发的异常事件 。

门非有效时段（出门按钮）： 在设定的门有效时间段外按出门按钮，无法开门时产生此事件 。

非法时间段： 指具有当前门开门权限的卡，在门禁权限设定的时间段之外的时间刷卡所触发的异常事件 。

非法访问： 已注册的卡，尚未在当前门设置门禁权限时刷卡所触发的异常事件 。

反潜： 当系统内设定的反潜规则生效时，触发该异常事件 。

互锁： 当系统内设定的互锁规则生效时，触发该异常事件 。

多卡验证： 指多卡组合开门时，最后一张卡之前的刷卡验证（无论通过与否），触发该事件 。

卡未注册： 指当前卡号未在系统内注册时，所触发的事件 。

门开超时： 门被打开后超过延时时间后检测门磁，如果门没有关上，触发该事件 。

卡已过有效期： 当已设置门禁有效时间的人员，在结束门禁日期后刷卡无法验证通过，触发该事件 。

胁迫密码开门： 使用卡加密码验证方式或者胁迫密码、紧急密码开门时，密码验证错误触发该事件 。

常开时间段无法关门： 指当前门正处在常开状态，无法通过远程关门中的【远程关门】操作关门时所触发的异常事件。

3.报警事件：

胁迫密码开门：指使用在当前门上设置的胁迫密码开门且验证通过后触发的报警事件。

门被意外打开：指通过非正常途径（正常的如：门禁权限的人员刷卡开门、密码开门、门常开时段开门、远程开门、联动设置的开门）使得门磁检测到门被打开的情况，均为门被意外打开。