系统帮助 -> 设备管理 -> 设备管理

## 设备管理

设置连接设备的通讯参数，通讯参数正确才能够与设备正常通讯，包括系统中的设置和机器中的设置。通讯成功后就能查看到已连接设备的信息并能对机器进行远程监控、上传、下载等操作。

新增设备包括新增门禁控制器和新增硬盘录像机。点击【设备】—【设备】—【新增】，会提示新增设备类型：门禁控制器和硬盘录像机。

门禁控制器新增也可以通过搜索查看连接至网络的设备，直接在搜索结果中添加即可。

系统支持门禁、考勤系统，所以连接设备时分为新增门禁控制器和新增考勤机的操作。门禁控制器新增可以通过搜索查看连接至网络的设备，直接在搜索结果中添加即可。

1.新增设备：

（1）点击【设备】—【设备】—【新增】，显示设备信息编辑页面；

各字段说明如下：

设备名称：任意字符，最多20个字符组合；

序列号：设备的序列号；

IP 地址：设备的IP地址；

IP 端口号：以太网方式的默认为4370；

时区：选择您所在的时区；

刷新间隔时间：设置设备自动刷新考勤数据时间，单位秒；

传送用户数据标记：系统参数，用户不需填写；

传送图片标记：系统参数，用户不需填写；

数据更新标志：默认1111101000，各标志位说明：从左至右依次为考勤记录、操作日志、考勤照片、登记新指纹、登记新用户、指纹图片、修改用户信息、修改指纹，后两位无效。如果某位标志为1则有效，更新该项所表示的数据，为0则无效，不更新该项数据。

定时传送时间：设置设备自动向系统传送数据时间，格式HH:MM，设置多个时间请用分号分隔；

所在城市：您所在的城市；

实时上传数据：是否实时上传数据，是则勾选；

和服务器通讯的最大数据包长度：设置设备向系统传送数据时的最大包长，默认40；

和服务器通讯的最大命令个数：设置系统向设备下发命令的最大个数，默认20；

查询记录时间：单位秒，默认设为10；

所属区域：选择设备所属区域。

注意：如果在某台机器上新增人员数据，该人员上传到服务器时，会自动同步到服务器上已有的与人员同一区域的其他设备中。

（2）编辑完成后，点击【确认】完成添加。

2.自动添加设备：

具有ADMS功能的考勤设备，不需在系统中进行添加设备操作，只需在设备的相关菜单中进行设置即可。在设备连至互联网后，系统的设备列表中即可显示该考勤设备。具体操作请参见相关用户手册。

### 门禁设备

以新增方式增加设备：

1.点击【设备】—【设备】—【新增】，显示设备信息编辑界面，选择设备类型（选择门禁控制器），点击：下一步；

2.选择门禁控制器，显示设备信息，通信方式分为TCP/IP、RS485，所以显示界面如下所示：

（1）TCP/IP：

IP 地址：请填写门禁控制器的IP地址；

IP 端口号：以太网方式默认为4370；

（2）RS485：

1．新增门禁设备：

门禁控制器新增有以下两种方式：

（1）新增设备：

在设备界面，选择新增门禁控制器，显示门禁控制器设备信息，通信方式分为TCP/IP、RS485，显示新增界面。

通信方式为 TCP/IP：

IP地址：请填写门禁控制器的IP地址；

IP 端口号：以太网方式默认为4370；

通信方式为RS485：

串口号：COM1—COM254，不可重复；

RS485 地址：即设备的机器号，不可重复；

波特率：与设备波特率相同（9600/19200/38400/57600/115200），默认为38400；

其他各字段说明如下：

设备名称：任意字符，最多20个字符组合；

通讯密码：最多15位字符。只有在新增设备时才可以输入该字段的值，主要用于新增已经设置过通讯密码的设备（注：出厂新设备以及初始化后的设备，通讯密码为空，不填写该字段即可）。编辑设备时无法在此修改该密码，用户需要使用【修改通讯密码】操作来修改。请参考【门管理】—【控制器操作】；

门禁控制器类型：（单门控制器、两门控制器、四门控制器）；

自动同步设备时间：默认勾选，即每次连接设备时都会同步设备时间与服务器相同；如果选择不自动同步，那么用户也可以选择手动同步设备时间；

所属区域：只有对设备分区域，没有对人员进行区域划分，设置区域后，在实时监控时可以根据区域对设备（门）进行过滤。

其他字段描述请参考用户使用说明书。

（3）编辑完成后，点击【确认】，系统将添加当前设备。

编辑完成后，点击【确认】，系统将尝试连接当前设备，详情请参考用户手册。

（2）通过搜索门禁控制器增加设备：

搜索以太网中的门禁控制器。

点击【设备】—【设备】—【搜索门禁控制器】，显示搜索页面；

点击【开始搜索】，提示【搜索中……】；

搜索完成后，显示门禁控制器列表和搜索到的设备总数；

详细说明请参考用户手册。

2．新增视频设备：

在设备界面，选择新增硬盘录像机，显示如下所示，点击下一步，设置硬盘录像机信息；

IP地址：硬盘录像机的IP地址；

IP端口号：硬盘录像机通讯端口号，默认为8000；

用户名：硬盘录像机登录用户名；

通讯密码：硬盘录像机登录密码；

编辑完成后，点击【确认】，新增设备显示在设备列表中。

目前本系统只集成了海康威视的网络硬盘录像机。

### 考勤设备

1.以新增方式增加设备：

（1）点击【设备】—【设备】—【新增】，显示设备信息编辑界面，选择设备类型；

（2）选择考勤机，单击【下一步】，显示考勤机设备信息；

各字段说明如下：

设备名称：任意字符，最多30个字符组合；

序列号：设备的序列号；

IP 地址：设备的IP地址；

IP 端口号：以太网方式的默认为4370；

通讯密码：设备中设置了通讯密码则填入，没有设置则不用填写；

时区：选择您所在的时区；

刷新间隔时间：设置设备自动刷新考勤数据时间，单位秒；

传送用户数据标记：系统参数，用户不需填写；

传送图片标记：系统参数，用户不需填写；

数据更新标志：默认1111101000，各标志位说明：从左至右依次为考勤记录、操作日志、考勤照片、登记新指纹、登记新用户、指纹图片、修改用户信息、修改指纹，后两位无效。如果某位标志为1则有效，更新该项所表示的数据，为0则无效，不更新该项数据。

传送时间：设置设备自动向系统传送数据时间，格式HH:MM，设置多个时间请用分号分隔；

所在城市：您所在的城市；

实时上传数据：是否实时上传数据，是则勾选；

和服务器通讯的最大数据包长度：设置设备向系统传送数据时的最大包长，默认40；

和服务器通讯的最大命令个数：设置系统向设备下发命令的最大个数，默认20；

查询记录时间：单位秒，默认设为10；

所属区域：选择设备所属区域。

（3）编辑完成后，点击【确认】完成添加。

2.设备自动添加：

具有ADMS功能的考勤设备，不需在系统中进行添加设备操作，只需在设备的相关菜单中进行设置即可。在设备连至互联网后，系统的设备列表中即可显示该考勤设备。具体操作请参见相关用户手册。

3.设备维护:

同步所有数据：将设备上的数据信息同步到系统中。选择设备，点击【同步所有数据】，点击【确认】，同步数据。

删除：选择设备，点击【删除】，点击【确认】，在列表中删除该设备。

编辑：点击设备名称，或点击设备后“相关操作”项目下的【编辑】。