系统帮助 -> 视频系统

## 视频系统

系统新增了视频联动功能，实现硬盘录像机的管理、实时视频查看、视频录像查询和联动事件发生时自动弹出实时视频等功能。

使用视频联动功能，用户需要预先在设备系统中新增硬盘录像机，具体操作请参见新增设备。新增完成后，用户需要在联动设置中，选择视频联动（设置硬盘录像机和绑定通道），则可以在系统中查看硬盘录像机的实时监控视频。具体设置请参见联动设置。

说明：当前软件版本只支持海康威视（HIKVISION）的嵌入式网络硬盘录像机，如DS-91xx系列、DS-81xx/71xx/72xxHV系列、DS-80xx/70xx/72xxH系列、DS-78xx/88xx系列，推荐使用型号：HIK/DS-7808H-ST-AF-DVR-II-B/.8-4，其他型号请咨询海康威视。

视频预览：进入视频 -> 视频预览，打开视频预览界面，点击选择预览通道，可查看远程视频预览图像。

双击图像，进入全屏显示模式；

双击图像或者按“Windows徽标键”或者按Ctrl+ESC均可退出全屏模式。

联动记录查询：进入视频 -> 视频联动记录，可查询或回放联动事件保存的录像记录。

选择所要查询视频所对应的控制器、门、硬盘录像机，然后填写相应的开始时间和结束时间，点击【查询视频】按钮。如果有符合查询条件的视频，视频联动录像列表中将出现该视频的序号、名称和播放、停止操作。

点击播放按钮，右边的视频回放界面将开始播放该视频，按停止取消该操作。

全屏模式操作同上。

报警预览：设置联动事件后，如遇联动实时事件，则在设备监控界面，将弹出联动设置的预览界面。